

**FE-MTR300-HD**

**Краткое руководство пользователя**

RU Версия: 1.0

* Установка приложения
* Подключение камеры
* Настройка Wi-Fi
* Просмотр видео и Настройка
* Подключение по WEB-интерфейсу

**1 Установка приложения**

Загрузите программу  **FE P2P Cam** из APP Store или Google Play.

**2 Подключение камеры**



**Беспроводной способ установки камеры:**

1. Подключите питание к камере и дождитесь окончания тестирования камеры. После завершения вращения камеры звучит мелодия и индикатор медленно мигает, это значит камера готова к настройке Wi-Fi.
2. Убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi-Fi и расположен близко к камере.
3. Камера поддерживает беспроводные сети 2.4GHz. Если ваш роутер работает на 5GHz, измените настройки на 2.4GHz.

**Примечание:**  Если вы хотите остановить музыку, есть три способа:

1. Подключите камеру к роутеру кабелем.
2. По завершению настройки Wi-Fi и подключении камеры к роутеру.
3. Выключение питании камеры.

**3 Настройка Wi-Fi**

1. Запустите приложение FE P2P Cam. Нажмите“” затем нажмите “” для настройки Wi-Fi.



1. Звучит мелодия и медленно мигает индикатор . Нажмите кнопку “**Устройство готово**”и введите пароль от Wi-Fi.



1. После остановки мелодии выберите UID камеры и введите данные аккаунта. Пароль по умолчанию “**admin**”.



**Примечание:**

Для вашей безопасности, программа попросит сменить пароль по умолчанию на новый.

**Проводной способ подключения камеры:**



1. Подключите питание к камере и подключите камеру к роутеру Lan кабелем.
2. Если ваша камера и телефон находятся в одной локальной сети, обновите список камер. Если камера не найдена, вы можете вручную заполнить UID или отсканировать QR-код для добавления камеры.

**4 Просмотр видео и Настройка**

После добавления вы можете начать пользоваться камерой. Нажмите на камеру на домашнем экране и начните просмотр живого видео.



**Журнал событий**: Тревожные фото и видео.

**Локальный альбом**: Локальные фото и видео.

**Расширенные настройки**: Нажмите для расширенных настроек камеры.

**Снимок**: Сделать снимок с текущим изображением с камеры.

**Говорить или слушать**: Использование звука.

**5 Подключение по WEB-интерфейсу**

Установите программу **IP Search Tool** для Windows или **2 Apple PC** для Mac с CD диска.

1. Запустите программу:



**Search:** Поиск камер в локальной сети.

**Open:** Вход в камеру

**Configure camera network settings:** Настройка сетевых параметров камеры.

**English:** Смена языка интерфейса программы.

**Примечание:**

Для вашей безопасности, программа заставит вас изменить пароль по умолчанию.

1. Прежде чем пользоваться камерой на компьютере, вам нужно установить плагин. Пожалуйста, следуйте инструкциям, чтобы загрузить и активировать плагин. Затем обновите веб-страницу чтобы получить живое видео с камеры.

## Более подробная информация

Найти более подробную информацию, просмотреть demo-версии и узнать больше о IP-камере можно на сайте ***www.falconeye.su*** .

## Техническая поддержка

Если у вас возникнут проблемы с настройками камеры, обратитесь за помощью к подробному руководству пользователя на компакт-диске или скачайте его с сайта ***www.falconeye.su***.

