**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | FE DP90 |
| Тип матрицы | 1/3” SONY SUPER HAD II CCD |
| Кол-во пикселей | PAL 976x582 |
| Тип развёртки | 2:1 череcстрочная |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 700 твл |
| Объектив | 3,6 |
| AGC  | Вкл/Выкл |
| Баланс белого | Авто(ATW,AWB,Фикс,Ручной) |
| День/ночь | Цвет/ Ч/Б / Авто |
| O.S.D | есть |
| BLC | HLC/BLC/Выкл |
| 2DNR | Выкл/Вкл. |
| Отношение сигнал/шум | 48dB(AGC Выкл) |
| Скорость затвора | Авто,1/50(1/60)-1/100,000сек |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Мин. освещённость | Цвет:0.06люкс/F1.2,Ч/Б 0.006люкс/F1.2 |
| Питание  | 12В±10% Постоянного тока |
| Потребление энергии | 200mA |
| Рабочая температура | -15С~+50С |
| Размер корпуса | Φ118x95мм |

4 1

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

1. Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -15С~+50С.
2. Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
3. Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
4. Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
5. Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.

6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

2 3

 Цветная камера видеонаблюдения

 FE DP90

 Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

**Схема подключения**

DC12В

****

Видео выход

Управление OSD меню (опция)