**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | FE IS91P/50MLN |
| Тип матрицы | 1/3" SONY Super HAD II CCD  |
| Кол-во пикселей | PAL: 976x582 |
| Тип развёртки | 2:1 череcстрочная |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 750 твл |
| Объектив | 2.8~12мм DC ICR |
| WDR | есть |
| O.S.D | есть |
| Баланс белого | Авто(ATW,AWB,Фикс,Ручной) |
| AGC | есть |
| BLC | HLC/BLC/Выкл |
| 3DNR | есть |
| День/ночь | Цвет/ Ч/Б / Авто |
| Отношение сигнал/шум |  Более 50dB(AGC Выкл) |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Мин. освещённость | Цвет:0.03люкс/F1.2 |
| Питание | 12В±10% Постоянного тока |
| Потребление энергии | 200mA(ИК выкл),600mA(ИК вкл), |
| Дистанция Ик подсветки | 50м |
| Степень защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -40С~+50С |

4 1

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

1. Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
2. Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
3. Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
4. Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
5. Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.
6. Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

2 3

 Цветная камера видеонаблюдения

 FE IS91P/50MLN



 Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

**Схема подключения**

Видео выход

DC12В

Винт A

(регулировка дистанции)

Винт B

(регулировка фокуса)