**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель | FE SDV88A/30M |
| Тип матрицы | 1/3” SONY Super HAD CCD |
| Кол-во пикселей | PAL 752\*582 |
| Тип развёртки | 2:1 чересстрочная |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 600 твл |
| Объектив | 2,8~12мм DC ICR |
| Минимальная дистанция фокусировки | 20см |
| AGC  | есть |
| Баланс белого | авто |
| День/ночь | авто |
| Отношение сигнал/шум | 48dB(AGC Выкл) |
| Скорость затвора | Авто,1/50(1/60)-1/100,000сек |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Мин. освещённость | Цвет:0.02люкс/F1.2,Ч/Б 0.002люкс/F1.2 |
| Питание  | 12В±10% Постоянного тока |
| Потребление энергии | 200mA(ИК выкл),450mA(ИК вкл) |
| ИК подсветка | 36 диода LED(Φ5мм/ 850нм) |
| Дистанция Ик подсветки | 30м |
| Степень защиты | IP66 |
| Рабочая температура | -40С~+50С |
| Размер корпуса | Φ120x100мм |
| Вес | 400гр |

4 1

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

1. Не используйте камеру в экстремальных температурных условиях. Рекомендуемый температурный режим -40С~+50С.
2. Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением..
3. Не используйте камеру в условиях с высокой влажностью. Это может сказаться на ухудшении качества изображения.
4. Не разбирайте камеру. Разбор камеры, техническое обслуживание и ремонт проводить исключительно силами специалистов в специализированных сервисных центрах
5. Протирайте стекло объектива только мягкой сухой тканью.

6) Убедитесь в правильном напряжении питания до подключения.

2 3

 Цветная камера видеонаблюдения

 FE SDV88A/30M



 Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

**Схема подключения**

****

Видео выход

DC12В